Notat om tilpasning af skråfotoviseren med URL parametre

Det er muligt at tilpasse skråfotoviseren ud fra URL’en, så den f.eks. åbner på et bestem geografisk sted og i et bestemt zoomniveau.

Nedenfor er samlet en række eksempler, der viser, hvordan URL’en kan se ud i de forskellige tilfælde. Formålet med eksemplerne er, at brugeren herefter kan arbejde videre ud fra disse.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Funktion | Beskrivelse og eksempel |
| 1 | Start på ønsket koordinat. Til denne tjeneste er koordinaterne over Marselisborg slot valgt som default. | NAME]/oblivisionJS/index.aspx?project=[PROJECT\_NAME]&lon=[LON]&lat=[LAT]  https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=Denmark&lon=10.2027 929&lat=56.1277927 |
| 2 | Zoom ud og ind på fotos. Standard er sat til &width=250, eksemplet er zoomet ud med &width=800. | http:// &width=800  https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=Denmark&lon=10.2027 929&lat=56.1277927&width=800 |
| 3 | Single view af skråfoto. Starter i normal ortofoto, røde pile til hver side giver mulighed for at vælge ønsket skråfoto. Det er ikke  muligt at vælge multi-view. | http:// &mode=1  https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=Denmark&lon=10.2027 929&lat=56.1277927&mode=1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Single view af skråfoto. Starter i normal ortofoto, røde pile til hver side giver mulighed for at vælge ønsket skråfoto. Det er muligt at vælge multi-view. | http:// &mode=2  https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=Denmark&lon=10.2027 929&lat=56.1277927&mode=2 |
| 5 | Højdekoter vises over alle skråfoto og oversigtskort. Kan slås fra ved at sætte &dtm=0. | http:// &dtm=1  https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=Denmark&lon=10.2027 929&lat=56.1277927&dtm=1 |
| 6 | Synkronisering Vises på oversigtskort. Kan slås fra ved at sætte &oc=0. | http:// &oc=1  https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=Denmark&lon=10.2027 929&lat=56.1277927&oc=1 |
| 7 | Single view af ønsket lokalitet vist fra syd. Det er ikke muligt at skifte til multi-view eller andre billeder. | http://…..&mode=1&direction=south  https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=Denmark&lon=10.2027 929&lat=56.1277927&mode=1&direction=south |
| 8 | Single view af ønsket lokalitet vist fra øst. Det er ikke muligt at skifte til multi-view eller andre billeder. | http://…..&mode=1&direction=east  https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=Denmark&lon=10.2027 929&lat=56.1277927&mode=1&direction=east |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | Single view af ønsket lokalitet vist fra nord. Det er ikke muligt at skifte til multi-view eller andre billeder. | http://…..&mode=1&direction=north  https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=Denmark&lon=10.2027 929&lat=56.1277927&mode=1&direction=north |
| 10 | Single view af ønsket lokalitet vist fra vest. Det er ikke muligt at skifte til multi-view eller andre billeder. | http://…..&mode=1&direction=west  https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=Denmark&lon=10.2027 929&lat=56.1277927&mode=1&direction=west |
| 11 | Single view af ønsket lokalitet vist fra vest, samt skråfoto for det pågældende år. Ønskes en vinkel udskiftes, sker dette ved at bytte ’west’ ud med enten ’north’, ’east’ eller ’south’. Ønsker man et andet år udskiftes ’2017’. Det er ikke muligt at skifte til multi-view eller andre billeder. På nuværende tidspunkt er der kun  billeder fra 2017. | http://…..&mode=1&direction=west&year=2017  https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=Denmark&lon=10.2027 929&lat=56.1277927&mode=1&direction=west&year=2017 |
|  |  |  |